**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Przedmiotem zamówienia jest forwarder**

**Nazwa i adres zamawiającego:**

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy

Falco Henryk Słowikowski

ul. Olsztyńska 11f

12-122 Jedwabno

tel. +48 606 372 696

**Adres dostawy:**

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy

Falco Henryk Słowikowski

ul. Olsztyńska 11f

12-122 Jedwabno

**Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzająca Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinasowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

**Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 22-12-2017 r.**

**Termin składania ofert: 23-01-2018r. do godziny 15.00**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa forwarder

**Specyfikacja:**

Silnik, 6.8L, 156 kW, 935 Nm przy 1300-1600 obr/min

Silnik spełniający normę Tier IV (Interim Tier 4), Bio Diesel 20%

Koła przednie: Nokian 710x26,5 Forest King TRS2 (2956 mm)

Koła tylne: Nokian 710x26,5 Forest king TRS2 (2956 mm)

Hydrostatyczny przekaz napędu  Osie bogi wraz z jednostką balansującą

Żuraw CF7, zasięg 10 m

Akumulator hydrauliczny żurawia

Mini joystick do obsługi żurawia

System elektryczny 24V

Pełne oświetlenie halogenowe kabiny, trzebieżowe, żurawia

Klimatyzacja elektroniczna

Kabina stała spełniająca standardy ROPS, OPS, FOPS

Radio stereo CD AM/FM

Fotel operatora obrotowy, zawieszony na poduszce powietrznej

Przygotowanie do montażu telefonu

Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej

Centralny zamek sterowany pilotem z funkcją Home-light

Szyby z poliwęglanów

Rolety przeciwsłoneczne na wszystkie szyby

Hydraulicznie sterowane schody wejściowe

Dywanik kabinowy

System hydrauliczny proporcjonalny

Przewód spustowy do oleju silnikowego

System kontroli maszyny Command Center

Hydraulicznie sterowany wentylator chłodnicy z rewersem

Hamulec stabilizacyjny

Hamulec roboczy, jazdy i parkingowy

Elektryczna pompka tankowania paliwa

Elektryczna pompka tankowania oleju hydraulicznego

Scentralizowany punkt pomiarowy

Chwytak Hultdins Super Grip 260

Rotator – Indexator GV12-2

Katalog części zamiennych i instrukcja obsługi

Gaśnica ABEIII w kabinie

Skrzynka narzędziowa

Oświetlenie drogowe

**Wybrane wyposażenie opcjonalne/dodatkowe:**

Hydraulicznie przesuwana krata oporowa - horyzontalnie

Zawiesie MPB1-80 i rotator Indexator G-121

Kabina obrotowa i niwelowana z centralnym punktem smarowania

LED pełne światła kabiny, trzebieżowe, żurawia

Scentralizowany punkt smarowania żurawia

Przygotowanie pod klembank

Pompka próżniowa

Dodatkowy filtr na linii paliwowej – separator wody

Ogrzewanie postojowe

Kamera cofania wraz z kabinową

Wycieraczki i spryskiwacze szyb bocznych

Rolety przeciwsłoneczne na wszystkie szyby

Pakiet ekologiczny

Dodatkowy schowek na maszynie

**Dodatkowo zamawiający wymagania:**

- szkolenie operatora

-kompletna dokumentacja maszyny umożliwiająca rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego

- bezpłatny pierwszy przegląd po 250 mth (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych)

- gwarancja 12 miesięcy lub min. 1000mth

Dopuszcza się złożenie oferty spełniającej co najmniej wymagania określone w ramach wyposażenia podstawowego. W przypadku ofertowania podmiotu równoważnego zamawiający żąda od wykonawcy odpowiednich dokumentów potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniu równoważnym, w złożonej ofercie, z cechami technicznymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi wskazanymi
w opisie przedmiotu zamówienia.

**Kod CPV**: 16600000 **-1 (specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie)**

**Warunki udziału w postępowaniu:**

1. Z udziału postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia,
5. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od daty wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub byłymi członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
7. Ponadto, oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać doświadczenie w zakresie dostawy co najmniej jednego harwestera (kombajnu zrębowego).

Termin realizacji zamówienia: od 28 dni od udzielenia zamówienia

Kryteria oceny oferty:

Ocena oferty w postępowaniu odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium oceny oferty | Liczba punktów |
| K1 | CENA | MAX 60 |
| K2 | TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA | MAX 30 |
| K3 | WYDŁUŻONY OKRES GWARANCYJNY | MAX 10 |
| SUMA | 100 |

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S=C+T+G, gdzie:

S- Suma uzyskanych punktów

C- Punkty za cenę

T-Punkty za termin realizacji zamówienia

G-Wydłużony okres gwarancji

K1 (Cena)

Cena oferty najniższej /cena oferty badanej \* 60

K2 (Termin)

0 pkt. – za realizacje w terminie 28 dni

10 pkt. - za skrócony termin dostawy do 21 dni

20 pkt. – za skrócony termin dostawy do 14 dni

30 pkt.- za skrócony termin dostawy do 10 dni i krócej

 K3 (Gwarancja):

0 pkt. – brak wydłużonej gwarancji

10 pkt. – wydłużony okres gwarancji powyżej 12 miesięcy

W przypadku nie wskazania informacji w ofercie umożliwiających ocenę kryterium, oferent otrzymuje 0 pkt. za dane kryterium.

Warunki zmian umowy: zamawiający nie przewiduje zmiany umowy o realizację zamówienia.

Sposób składania oferty:

elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza oferta) na adres biuro@falcojedwabno.pl lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego:

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy

Falco Henryk Słowikowski

ul. Olsztyńska 11f

12-122 Jedwabno

Wymagane dokumenty:

1. Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymagań podstawowych określonych w zapytaniu ofertowym (dotyczy w przypadku oferty równoważnego przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:

1. Oferta złożona po terminie składania oferty nie będą rozpatrywane.
2. Procedura nie przewiduje odwołania
3. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetu projektu zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz możliwości odstąpienia od zawarcia umowy.
4. Niniejsze zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej <http://www.falcojedwabno.pl/>
5. Wykonawca określi w ofercie cenę łączną netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia.
6. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
7. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo po dostarczeniu maszyny.
8. W przypadku podania kwoty oferty w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty przelicza te kwoty na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień ostatecznego terminu składania oferty wyznaczonego przez zamawiającego.

 Henryk Słowikowski